|  |  |
| --- | --- |
| Identificatie arbeidsmiddel | Uniek identificatienr.: |
| AutolaadkraanMerkModel/typeFabrieksnummerBouwjaarUrenstand | Uitrusting❑ Haak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kg* fabricaat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* model / type \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Fabrieksnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

❑ Gewicht \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kg❑  |
| Opstelling❑ Banden ❑ EL / ❑ DL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_maat❑ Rupsen; plaatbreedte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cm❑ Railstellen; spoorbreedte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ Stempels; (stempelbasis) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ | Giek❑ Giek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ Knik-/verstelgiek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ Hulpgiek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ Zwenkgiek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m❑ |
| Gebruiksdoel❑ Constructie plaatsen❑  |
| OpdrachtgeverBedrijfFunctionaris |  |
| Tekortkomingen❑ Nee❑ Ja |  |
| **Keuren volgens normen:** ❑ Richtlijn Arbeidsmiddelen (arbobesluit H7) ❑ Europese Richtlijn arbeidsmiddelen 2006/42/EG |
| Bijzonderheden / opmerkingen |
| Naam Keurmeester: | Datum keuring: |
| **Nr.** | **Keuringspunt** | **ok**  | **nok** | **nvt** | **toelichting** |
| **0100** | **Algemeen** |
| 0101 | Machineboek |  |  |  |  |
| 0102 | Is het machineboek ingevuld en gewaarmerkt-hijstabellen / - voorschriften |  |  |  |  |
| 0103 | Ce-markering en conformiteitsverklaring aanwezig |  |  |  |  |
| 0104 | Bedienings-/onderhouds-/montagevoorschriften aanwezig |  |  |  |  |
| 0105 | Uitvoering van de ALK overeenkomstig het logboek |  |  |  |  |
| 0106 | Zijn ingrijpende wijzigingen of reparaties deskundig uitgevoerd |  |  |  |  |
| **0200** | **Toegangen** |
| 0201 | Opstappen / loopvlakken / antislip |  |  |  |  |
| 0202 | Handgrepen |  |  |  |  |
| **0300** | **Cabine / Bedieningsplaats** |
| 0301 | Bedieningsinrichting / -instrumenten |  |  |  |  |
| 0302 | Bedieningsaanduidingen / -voorschriften |  |  |  |  |
| 0303 | Aanstootbeveiliging |  |  |  |  |
| 0304 | Contactslot / stopknop / hoofdschakelaar / noodstop |  |  |  |  |
| 0305 | ALK beweging niet meer mogelijk |  |  |  |  |
| 0306 | Nooddaalinrichting / -inrichting |  |  |  |  |
| 0307 | Claxon |  |  |  |  |
| 0308 | Controle horizontaalstand |  |  |  |  |
| 0309 | Zicht (ruiten / -wisser(s) / spiegels / camera / zonneklep |  |  |  |  |
| 0310 | Portieren (vergrendeling) / nooduitgang |  |  |  |  |
| 0311 | Zitplaats / beveiliging machinist |  |  |  |  |
| 0312 | Brandblusser |  |  |  |  |
| 0313 | Verwarming / ventilatie / verlichting |  |  |  |  |
| **0400** | **Boven- / onderwagen / Giek** |
| 0401 | Constructie / lassen |  |  |  |  |
| 0402 | Bout- / penverbindingen / borgingen |  |  |  |  |
| 0403 | Wielbouten / -moeren / velgen / bandengesteldheid / -spanning |  |  |  |  |
| 0404 | Sprocket- / span- / loopwielen / rupsplaten |  |  |  |  |
| 0405 | Verfwerk / conservering |  |  |  |  |
| **0500** | **Verbrandingsmotor** |
| 0501 | Motor / -ophanging |  |  |  |  |
| 0502 | Uitlaat / brandstoftank / leidingen |  |  |  |  |
| **0600** | **Zwenkinrichtig** |
| 0601 | Draaikrans )-bevestiging) |  |  |  |  |
| 0602 | Bonkelaar / aandrijving / legering |  |  |  |  |
| 0603 | Bedrijfs- / parkeerrem / pal |  |  |  |  |
| **0700** | **Stuur- en reminrichting** |
| 0701 | Stuurinrichting / -speling |  |  |  |  |
| 0702 | Bedrijfs- / parkeer- / automatische rem |  |  |  |  |
| 0703 | Cilinders / slangen / leidingen / koppelingen |  |  |  |  |
| **0800** | **Haak*** Werklast
* Identificatienummer
* Bevestigd op / aan wigconnector / Drukstuk / Lepelsteel
 |
| 0801 | Geldig certificaat aanwezig / algehele toestand |  |  |  |  |
| 0802 | Veiligheidssluiting  |  |  |  |  |
| **0900** | **Elektrische installatie** |
| 0901 | Werk- / rijverlichting |  |  |  |  |
| 0902 | Elektrische kabels / schakelkasten / bedrading / zekeringen |  |  |  |  |
| 0903 | Accu’s / -bevestiging / afscherming + polen |  |  |  |  |
| **1000** | **Hydraulische / pneumatische installatie** |
| 1001 | Slangen / leidingen / koppelingen |  |  |  |  |
| 1002 | Pompen / motoren / ventielen |  |  |  |  |
| 1003 | Hef- / knik- / verstel- / giekcilinder(s) |  |  |  |  |
| 1004 | Bakcilinder |  |  |  |  |
| 1005 | Zwenkcilinder |  |  |  |  |
| 1006 | Dozerblad- / stempelcilinder(s) |  |  |  |  |
| 1007 | Veer- en/of pendelblokkeercilinder(s) |  |  |  |  |
| **1100** | **Diversen** |
| 1101 | Waarschuwingskleuren / -aanduidingen |  |  |  |  |
| 1102 | LRV-bord (afgeknotte driehoek) |  |  |  |  |
| 1103 | Opschrift: identificatie |  |  |  |  |
| 1104 | Opschrift: voorgeschreven bandenspanning |  |  |  |  |
| 1105 | Opschrift: verboden voor onbevoegden… |  |  |  |  |
| 1106 | Opschrift: massa ballast |  |  |  |  |
| 1107 | Opschrift: maximaal toelaatbare veilige werklast |  |  |  |  |
| 1108 | Afstempeling |  |  |  |  |
| **1200** | **Automatische beveiligingen / last indicator** |
| 1201 | Waarschuwingen (visueel / akoestisch) |  |  |  |  |
| 1202 | Werking en afstelling |  |  |  |  |
| 1203 | Overbruggingsschakelaar |  |  |  |  |
| **Resultaat keuring**: ❑ Goedgekeurd ❑ Afgekeurd Datum: Handtekening keurmeester: ❑ Goedkeursticker aangebracht |